**Material Set Change:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Material Set** | **ASE Malaysia** | **ASE Chungli** |
| Die Attach | Ablestik 3230Hitachi EN 4900GC | Hitachi EN 4900GC |
| Hitachi HR 5104 film | Hitachi HR 5104 film |
| Mold Compound | Sumitomo G700LYHitachi CEL 9240HF10AK-G1 | Sumitomo G700LA |
| Wire Diameter | 1.0 | 1.0 |
| 1.281.30 | 1.3 |
| Wire Type | Gold 2NGold 4N | Gold 2N |